----------------------------------------------
Locomotive a vapore della Midland Railway Classe 700
Versione 1.0 di Ottobre 2009
----------------------------------------------
Queste locomotive furono costruite tra il 1869 ed il 1874 appositamente per il traino dei treni merci 
ed erano note come kirtley (nome del progettista) standard.
Furono modificate nel corso degli anni con la sostituzione della caldaia (tipo Jonson sostituite a 
partire dal 1891), dell'impianto frenante ed altre piccole modifiche meccaniche e le macchine così trasformate ebbero una lunga carriera conclusasi negli anni '50 dopo quasi un secolo di servizio (l'ultima macchina fu la
BR 58110 ritirata dal servizio nel Novembre 1951).
I depositi di appertenenza furono numerosi e le 321 macchine costruite erano assegnate a buona parte dei
depositi locomotive della Midland tra cui Leeds e Skipton.
Nel 1914 erano assegnate le seguenti macchine:

Leeds:	2601, 2602, 2633, 2335, 2682, 2689, 2691, 2720, 2814-2816, 2830, 2831, 2834-2841, 2851, 2857, 2866.

Skipton:2598, 2651, 2695.

Curiosità: alcune di queste macchine nel 1906 vennero vendute alle FS che le incorporò nel gruppo 380.
Data la provenienza britannica, ricevettero dai ferrovieri il soprannome di "inglesine". 
Incredibilmente, 6 macchine risultavano ancora in carico al deposito di Bari nel 1929.
Secondo la Midland Railway Society, in cambio di queste macchine ormai vecchie, la Midland 
ricevette dalle Ferrovie dello Stato i piani di costruzione delle macchine 050 del gruppo 470.
La Midland infatti necessitava di una macchina molto potente per la spinta dei treni sul Lickey Incline,
macchina che fu infatti costruita con rodiggio 0-10-0 (050) e che fu numerata 2290.




Caratteristiche:

Classe di potenza LMS: 1F 
Rodiggio: 0-6-0 (030 - Cn2) 
Caldaia: timbrata a 140 psi (9.84 kg/cm²) , vapore saturo 
Sforzo di trazione (allo spuntamento): 13050lb 
Velocità massima: non indicata
Cilindri: 2 interni  
Diametro x corsa: 17x24in (432mm x 610mm) 
Diametro ruote motrici: 5ft 2in (1.57m) 
Periodo di costruzione: 1870-74. 




Il pacchetto contiene:

Locomotive IT F.S. 3801 e 3805 ambientate tra il 1906 ed il 1925
Locomotive UK M.R. N°2598, 2651 e 2695 ambientate tra il 1904 ed il 1923

Questo pack comprende le due versioni di locomotiva con e senza la luce verde
anteriore. Le locomotive con la luce verde accesa sono quelle che nel nome hanno
una “m”.
Per es.
FS 3801 (1885-1905) locomotiva con le sole luci bianche
FS 3801m (1885-1905) locomotiva con le luci bianche e la luce verde
FS 3805 (1885-1905) locomotiva con le sole luci bianche
FS 3805m (1885-1905) locomotiva con le luci bianche e la luce verde
Vedi nota sull'interruttore luci.



Istruzioni:
dalla cartella principale di Train Simulator entrare
nella cartella "Train".
Copiare la cartella contenuta nello zip in "Trainset"
e reare un consist con l'activity editor di MSTS.



N.B. tutti i file che compongono questo lavoro sono di proprietà
degli autori, non possono essere modificati in alcun modo senza
autorizzazione scritta, sono freeware e non possono essere usati 
per scopi commerciali. Ogni repaint è ben accetto ma gradiremmo due
righe per informazione. Grazie.

Modello e textures: Renzo Grassi, rgrassi@df.unipi.it
File ENG: Massimo Bruni, massimo.bruni76@gmail.com


