Suoni per motore Breda sovralimentato con cambio marcia e ruota libera by Fulvio Oddone

Elaborazione dei suoni di Belphegor per autorail X4200

Avviamento/arresto motore tasto V

Cambio marcia con ruota libera: portare l'acceleratore a zero, il motore passa automaticamente al minimo, cambiare marcia, accelerare nuovamente, il motore riprende i giri.







