Novembre 2002

Locomotiva a vapore FS Gr. 905 077
************************************
Derivante da un progetto del Centro studi di firenze della RA , venne poi realizzato
dopo il riscatto delle reti private da parte delle FS. Le specifiche erano per una macchina con motore a semplice espansione , dotato di ruote motrici del diametro di 1.360 mm , per servizi di treni leggeri veloci, ed Omnibus, su linee di medio sviluppo e fortemente acclivi.Costruite in 84 esemplari , di cui i primi 20 dalla Maffei di Monaco , consegnati tra il 1908 ed il 1909, ed i restanti 64 dalla Soc. Ernesto Breda di Milano tra il 1910 ed il 1912.Le ultime macchine del gruppo hanno cessato il servizio tra il 1969 ed il 1970,nei Depositi di Cassino e Sulmona, quasi tutte ormai adibite solo alla manovra,eccetto un locale
viaggiatori tra Avezzano e Roccasecca.

**********************************

Dati Tecnici dichiarati:

rodiggio: 1'C (1-3-0)
peso in serv: 56.2 t.
peso ader: 46.2 t.
pressione caldaia: 12Kg/cm²
potenza: 540 HP
vel. max: 70Km/h

Modello 3D: Peterpan (5432 poligoni)
Textures: Peterpan
File .eng : Renzo Omodei
Riflessi attivati sulle superfici.

Ringrazio:
Renzo Omodei per le "alchimie Enginiche" :-) 
Enrico per il biellismo in 3d e relativa animazione (azzz...abbiamo fatto le 3 di notte!!) Renzo Grassi...perchè esiste :-)
Niels per il supporto ed i consigli ;-) 

Suoni e Cabina alias alla 380,consiglio vivamente di usare la cabina Tedesca della BR 78 realizzata da Michael Barthels (MadMike) reperibile sul sito dell'autore, ed il pack suoni scaricabile dal "Deposito" di Niels ed Enrico.

*****************************************

Installazione:

Eseguire il programma di installazione,che creerà una cartella FS_Gr905_077 in C:\programmi\microsof games etc..etc... se avete un percorso diverso basta indicarlo con l'apposito pulsante...tutto qua ;-) 
Creare un consist con l'Editor.


Copyright:
il modello è di proprietà dell'autore, è "free" , ma vi chiedo gentilmente di informarmi,se qualcuno intende "modificare" qualcosa (repaints,suoni,cab etc..etc..),va distribuito nella sua forma attuale,completo di tutti i files allegati nell'archivio.
Si prega pertanto di non distribuire o modificare, singole parti di esso senza previo consenso dell'autore.

******************************************

English text:

Steam tankloco of the Group 905  FS (Italian State Railways)
Designed in the early decade of the Century for light services on medium ranged steep lines,
built in two batches by Maffei-Monaco and Breda-Milano, for a total of 84 units,the last of them were scrapped in 1970 after almost 80 years of honoured services.

Tech data:
wheel arrang : 1'C ( 1-3-0)
gross weight:56.2 tons
service weight:46.2 tons
boiler pressure:12 Kg/Cm²
max power: 540 HP
max speed: 70 Km/h

Install notes:
Just execute the install program.Sound  and Cab file aliased from default TS loco 380.
Create then a consist with the appropriate Editor.

Disclaimer:
- The archive must be distributed without modification to the
contents of the archive. Redistributing this archive with any files
added, removed or modified is prohibited.
- The authors' rights and wishes concerning this archive must be
respected.

A model by      * Peterpan "Vapore e Gasolio" * 

Contatti/contacts:  humanrace@tin.it  

Have a good steamin'  ;-)