----------------------------------------------
Locomotiva a vapore della Midland Railway Classe 1400
Versione 1.0 del Settembre 2025
----------------------------------------------

Costruite in 57 esemplari dal 1879 al 1881, nel 1907 vengono rinumerate. Volute da Johnson sul modello di quelle di Kirtley, 
vennero poi ricostruite e modificate nel 1900. Inizialmente costruite
con una caldaia tipo P, vennero poi dotate di una caldaia tipo B.


Caratteristiche:

Classe di potenza LMS: 1P 
Rodiggio: 2-4-0 (120 - 1Bn2) 
Caldaia: tipo "B" timbrata a 140 psi (9.84 kg/cm²) , vapore saturo 
Sforzo di trazione (allo spuntamento): 10480lb
Velocità massima: non indicata
Cilindri: 2 interni 
Diametro x corsa: 18x26in (457.2mm x 660.4mm)
Diametro ruote motrici: 6ft 8&1/2in (2.044m) 
Periodo di costruzione: 1879-81



Il pacchetto contiene:

Locomotiva N° 208 per treni espressi, ambientata tra il 1913 ed il 1923
Locomotiva N° 217 per treni espressi, ambientata tra il 1910 ed il 1923
Locomotiva N° 209 per treni locali, ambientata tra il 1907 ed il 1923
Locomotiva N° 267 per treni locali, ambientata tra il 1908 ed il 1923



Istruzioni:
dalla cartella principale di Train Simulator entrare
nella cartella "Train".
Copiare la cartella contenuta nello zip in "Trainset"
e creare un consist con l'editor.



N.B. tutti i file che compongono questo lavoro sono di proprietà
degli autori, non possono essere modificati in alcun modo senza
autorizzazione scritta, sono freeware e non possono essere usati 
per scopi commerciali. Ogni repaint è ben accetto ma gradiremmo due
righe per informazione. Grazie.

Modello e textures: Renzo Grassi, grassirenzo@yahoo.it
File ENG: Massimo Bruni, massimo.bruni76@gmail.com
