----------------------------------------------
Locomotiva a vapore della Midland Railway Classe 1532
----------------------------------------------

Questa classe di locotender venne ordinata da Johnson sulla base dei locotender progettati 
dal suo predecessore, Kirtley. Vennero costruiti nelle officine di Derby in 20 esemplari.
Nel 1923 passarono alla neonata LMS (London Midland & Scotland).


Caratteristiche:

Classe di potenza LMS: 1P
Rodiggio: 0-4-4T (022T - B2n2t)
Caldaia: timbrata a 140 psi (9.84 kg/cm²) , vapore saturo
Sforzo di trazione (allo spuntamento): 14460lb 
Velocità massima: non indicata
Cilindri: 2 interni  
Diametro x corsa: 18x24in (457.2mm x 609.6mm) 
Diametro ruote motrici: 5ft 3&1/2in (1.61m) 
Periodo di costruzione: 1881-82


Il pacchetto contiene:

Locomotiva N° 1270 ambientata tra il 1907 ed il 1923


Istruzioni:
dalla cartella principale di Train Simulator entrare
nella cartella "Train".
Copiare la cartella contenuta nello zip in "Trainset"
e reare un consist con l'activity editor di MSTS.



N.B. tutti i file che compongono questo lavoro sono di proprietà
degli autori, non possono essere modificati in alcun modo senza
autorizzazione scritta, sono freeware e non possono essere usati 
per scopi commerciali. Ogni repaint è ben accetto ma gradiremmo due
righe per informazione. Grazie.

Modello e textures: Renzo Grassi, rgrassi@df.unipi.it
File ENG: Massimo Bruni, brunimax@alice.it

Un vivo ringraziamento alla Midland Railway Society per i dati necessari
alla corretta compilazione del file ENG.
